# Eine Vitalitätsrichtlinie erstellen: Eigenschaften der Vitalitätsbedingung definieren

Verwenden Sie diese Seite, um das spezifische Verhalten einer Vitalitätsrichtlinie zu definieren.

Klicken Sie zum Anzeigen dieser Seite der Administrationskonsole auf Betriebsbedingte Richtlinien > Vitalitätsrichtlinien > Neu.

Die Berechtigungen für die Vitalitätsrichtlinien variieren je nach Verwaltungsrolle des Benutzers. Beispiele für Rollen sind Monitor (Überwachung), Operator (Bedienung), Configurator (Konfiguration) und Administrator (Verwaltung). Wenn Sie ein Benutzer mit der Rolle Monitor (Überwachung) oder Operator (Bedienung) sind, können Sie die Informationen zur Vitalitätsrichtlinie nur anzeigen. Wenn Sie der Rolle Configurator (Konfiguration) oder Administrator (Verwaltung) zugeordnet sind, haben Sie alle Konfigurationsberechtigungen für Vitalitätsrichtlinien.

## Eigenschaften der Vitalitätsbedingung

Gibt Eigenschaften an, die für die Vitalitätsbedingung spezifisch sind.

Tabelle 1. Eigenschaften für alterbasierte Bedingungen
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Maximales Alter | Dieses Feld ist nur für die altersbasierte Richtlinie verfügbar. Zulässige Werte sind positive ganze Zahlen zwischen `1` Stunde und `365` Tagen. Wenn Sie einen Wert wie beispielsweise `1,5` Tage angeben möchten, müssen Sie `36` Stunden angeben, da Dezimalzahlen nicht unterstützt werden.

Tabelle 2. Eigenschaften für Bedingungen für überhöhte Anzahl von Überschreitungen des Anforderungszeitlimits
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Anforderungen mit Zeitlimitüberschreitungen | Dieses Feld ist für die Richtlinie für die Erkennung unangemessener Anforderungszeiten verfügbar. Die Bedingung für überhöhte Anzahl von Überschreitungen des Anforderungszeitlimits erkennt für jeden Server, der Member der Richtlinie ist, den Prozentsatz der Anforderungen für diesen Server, die nach der Weiterleitung vom On Demand Router das zulässige Zeitlimit überschritten haben (über einen Zeitraum von `60` Sekunden hinweg). Die gültigen Werte für dieses Feld sind ganze Zahlen zwischen `1` und `99`.

Tabelle 3. Eigenschaften für Bedingungen für unangemessene Antwortzeiten
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Antwortzeit | Dieses Feld ist nur für die Richtlinie für die Erkennung unangemessener Antwortzeiten verfügbar. Es liegt ein Verstoß gegen die Richtlinie für die Erkennung unangemessener Antwortzeiten vor, wenn die durchschnittliche Antwortzeit für die Anforderungen ein bestimmtes Zeitintervall überschreitet. Die gültigen Werte für dieses Feld sind `1` Millisekunde bis `60` Minuten.

Tabelle 4: Speicherbedingung: Eigenschaften für überhöhte Speicherbelegung
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Größe des JVM-Heapspeichers | Es liegt ein Verstoß gegen die Richtlinie für die Erkennung überhöhter Speicherbelegung vor, wenn die Speicherbelegung über einen bestimmten Zeitraum hinweg einen bestimmten Prozentsatz des Heapspeichers überschreitet. Der Prozentsatz der Gesamtspeicherbelegung wird in Kombination mit der Einstellung "Zeit über Speicherschwellenwert" verwendet, um festzustellen, wann Member erneut gestartet werden müssen. Die gültigen Werte für dieses Feld sind ganze Zahlen zwischen `1` und `99`.
Dauer des Verstoßes | Dieses Feld ist nur für die Richtlinie für die Erkennung überhöhter Speicherbelegung verfügbar. Es liegt ein Verstoß gegen die Richtlinie für die Erkennung überhöhter Speicherbelegung vor, wenn die Speicherbelegung über einen bestimmten Zeitraum hinweg einen bestimmten Prozentsatz des Heapspeichers überschreitet. Die gültigen Werte für dieses Feld sind `1` Sekunde bis `60` Minuten.

Tabelle 5. Speicherbedingung: Eigenschaften für Bedingungen für die Erkennung von Speicherverlusten
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Erkennungsstufe | Sie können zwischen den folgenden Erkennungsstufen wählen. Bei der Auswahl der Erkennungsstufe müssen Sie abwägen, was Ihnen wichtiger ist - die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit bei der Erkennung potenzieller Speicherverluste. Schnellere Erkennung, höhere Wahrscheinlichkeit falscher Alarme: Eine schnellere Erkennungsstufe erkennt zwar potenzielle Speicherverluste schneller, hat aber im Gegensatz zu einer langsameren Erkennungsstufe die höhere Wahrscheinlichkeit, dass fälschlicherweise ein Speicherverlust gemeldet wird, weil die Analyse durchgeführt wird, bevor der Java-Heapspeicher auf seine konfigurierte Maximalgröße erweitert wurde. Standarderkennung, Standardwahrscheinlichkeit falscher Alarme: Eine Standarderkennungsstufe ist genauer als eine schnellere Richtlinie, erkennt dafür aber Speicherverluste nicht so schnell. Für die Standarderkennung und die schnellere Erkennung wird dieselbe Menge von Verlaufsdaten benötig, aber bei der Standarderkennung werden die Daten erst dann analysiert, wenn der Java-Heapspeicher auf die konfigurierte Maximalgröße erweitert wurde. Langsamere Erkennung, geringere Wahrscheinlichkeit falscher Alarme: Eine langsamere Erkennungsstufe ist am genauesten, erkennt aber potenzielle Speicherverluste nicht so schnell wie die schnellere Erkennungsstufe. Für die langsamere Erkennung werden die meisten Verlaufdaten benötigt.

Tabelle 6. Eigenschaften für Eskalationsbedingungen
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Erkennungsstufe | Standarderkennung, Standardwahrscheinlichkeit falscher Alarme: Eine Standarderkennungsrichtlinie ist weniger genau als eine langsamere Richtlinie, erkennt dafür aber Eskalationen schneller. Auf dieser Stufe werden weniger Stichproben (N=10) für Antwortzeiten und Wertigkeiten des Dynamic Workload Manager verwendet und Änderungspunkte bei allen Metriken, basierend auf dem Stichprobensatz erkannt. Deshalb kommt diese Richtlinie schneller zu einem Ergebnis, weil sie 20 Stichproben abwartet (10 für den linken Durchschnittswert und 10 für den rechten Durchschnittswert), um eine Differenz zwischen den Durchschnittswerten und ein lokales Maximum zu ermitteln. Die Stichproben werden in einem Intervall von 15 Sekunden erfasst. Eine Eskalation kann auf diese Weise innerhalb von fünf Minuten nach ihrem Auftreten erkannt werden. Da jedoch weniger Stichproben verwendet werden, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen höher, wenn die Stichproben mehrere vorübergehende Lastspitzen oder Lastabfälle haben. Langsamere Erkennung, geringere Wahrscheinlichkeit falscher Alarme: Eine langsamere Erkennungsrichtlinie ist am genauesten, erkennt aber potenzielle Eskalationen nicht so schnell wie die Standarderkennungsrichtlinie. Auf dieser Stufe werden mehr Stichproben (N=15) für Antwortzeiten und Wertigkeiten des Dynamic Workload Manager verwendet. Deshalb kommt diese Richtlinie nicht so schnell zu einem Ergebnis, weil sie 30 Stichproben abwartet (15 für den linken Durchschnittswert und 15 für den rechten Durchschnittswert) um eine Differenz zwischen den Durchschnittswerten zu ermitteln. Die Erkennungszeit beträgt sieben Minuten und 30 Sekunden. Da mehr Stichproben verwendet werden, wirken sich Stichproben mit vorübergehenden Lastspitzen oder Lastabfällen nicht wesentlich auf die Durchschnittswerte aus. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen ist deshalb geringer.

Tabelle 7. Eigenschaften für Workload-Bedingungen
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Gesamtanzahl der Anforderungen | Es liegt ein Verstoß gegen die workloadbasierte Richtlinie vor, wenn eine bestimmte, von Ihnen definierte Anzahl von Anforderungen bearbeitet wurde. Gültige Anforderungswerte sind ganze Zahlen, die größer als 1000 sind.

Tabelle 8. Bedingung für Dauer der Garbage-Collection in Prozent
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Dauer der Garbage-Collection in Prozent | Die Richtlinie für die Dauer der Garbage-Collection in Prozent überwacht eine Java Virtual Machine (JVM) oder eine Gruppe von JVMs, um festzustellen, ob diese JVMs einen bestimmten Prozentsatz für die Dauer der Garbage-Collection in einem bestimmten Zeitraum überschreiten. Die Einheiten sind Prozentsätze. Der Standardwert ist 10. Die gültigen Werte für dieses Feld sind alle ganzen Zahlen von 1 bis 99.
Zeitraum für Stichprobenentnahme | Dieses Feld gibt den Zeitraum an, in dem Garbage-Collection-Daten erfasst werden. Der Prozentsatz der Garbage-Collection-Dauer im Stichprobenzeitraum muss über dem Schwellenwert liegen, bevor Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden. Die Einheiten sind Minuten und Stunden. Der Standardwert sind 2 Minuten. Die gültigen Werte für dieses Feld sind 1 Minute bis 24 Stunden.

Tabelle 9. Angepasste Bedingungseigenschaften
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Reaktionsplan ausführen, wenn | Gibt einen Unterausdruck an, der die Metrik darstellt, die Sie in Ihrer Bedingung auswerten.

## Reaktion der Vitalitätsüberwachung

Gibt an, wie sich Intelligent Management verhält, wenn eine definierte Vitalitätsbedingung eintritt.

## Reaktionsmodus

Gibt den Reaktionsmodus an, der das Verhalten der Vitalitätsrichtlinie definiert. Die gültigen Reaktionsmodi sind Kontrolliert und Automatisch.

- Wenn der Reaktionsmodus auf Kontrolliert gesetzt ist, sind Vitalitätsrichtlinien aktiv, und es werden Empfehlungen für Aktionen über eine Laufzeittask an den Administrator gesendet. Der Administrator kann den Empfehlungen folgen. Wenn der Administrator eine Empfehlung genehmigt, werden automatisch die entsprechenden Aktionen zur Verbesserung der Vitalitätsbedingung ausgeführt.
- Wenn der Reaktionsmodus auf Automatisch gesetzt ist, protokollieren Vitalitätsrichtlinien aktiv Daten, und das Produkt führt automatisch, d. h. ohne Genehmigung des Administrators, Aktionen zur Verbesserung der Vitalitätsbedingungen aus.

## Folgende Aktionen beim Verstoß gegen die Vitalitätsbedingung ausführen

Sie können bestimmte Aktionen definieren, die bei einem Verstoß gegen die Vitalitätsrichtlinie ausgeführt werden sollen. Sie können vorhandene Standardaktionen angeben oder angepasste Aktionen definieren, um eine ausführbare Datei auszuführen.

Es erscheint eine Liste mit Aktionen in der Reihenfolge, in der sie bei einem Verstoß gegen die Vitalitätsbedingung ausgeführt werden. Wenn Sie eine Aktion hinzufügen möchten, klicken Sie auf Aktion hinzufügen.... Sie können eine vorhandene Standardaktion für die Vitalitätsrichtlinie angeben, eine von Ihnen erstellte angepasste Aktion angeben oder eine neue angepasste Aktion erstellen.

Wenn Sie einen Schritt entfernen möchten, wählen Sie den Schritt aus, und klicken Sie anschließend auf Aktion entfernen. Wenn Sie die Reihenfolge Ihrer Schritte ändern möchten, wählen Sie den Schritt aus, den Sie an eine andere Position verschieben möchten, und klicken Sie anschließend auf Nach oben oder Nach unten.

Zugehörige Informationen:
Erstellungsprogramm für Unterausdrücke für angepasste Vitalitätsbedingungen
Vitalitätsrichtlinien
Einstellungen für Vitalitätsrichtlinien
Vitalitätsrichtlinie erstellen: Allgemeine Eigenschaften einer Vitalitätsrichtlinie definieren
Vitalitätsrichtlinie erstellen: Zu überwachende Member angeben
Angepasste Aktionen
Einstellungen für angepasste Aktionen

Dateiname: hc_condition_detail_new.html