# 随需应变路由器传输链集合

使用此页面来查看或管理随需应变路由器（ODR）的传输链。传输链允许通过传输或通常是基于套接字的协议堆栈进行通信。

传输链由一个或多个类型的通道组成，其中每种通道类型都支持不同类型的 I/O 协议（如 TCP 或 HTTP）。可以在链中的所有通道间共享网络端口。通道框架功能将到达该端口上的请求自动分布到用于处理的正确 I/O 协议通道。

传输链页面列出为所选应用程序服务器定义的传输链。传输链表示在此应用程序服务器内运行的网络协议堆栈。

要查看此管理控制台页面，请单击服务器 > 服务器类型 > 随需应变路由器 > odr_name > 端口 > 详细信息。单击要查看其传输链的端口的查看关联的传输。

要更改 ODR 设置，您必须具有管理员或配置员管理特权。

## 名称

指定传输链的唯一标识。传输名称在配置中必须唯一。单击传输链的名称以更改它的配置设置。

## 已启用

设置为 true 时，传输链在应用程序服务器启动时激活。

## 主机

为传输指定要绑定的主机 IP 地址。如果应用程序服务器在本地机器上，那么主机名可以是 localhost。

## 端口

为传输指定要绑定的端口。端口号可以是系统上当前未使用的任何端口，可以是 localhost 或通配符 *（星号）。该端口号对于给定机器上的每个应用程序服务器实例都必须是唯一的

## 最大打开连接数

在入站通道上一次可以打开的最大连接数。

## 不活动超时

在读写请求超时前，套接字可以保持处于不活动状态的时间（以秒计）。一旦读取了初始数据，有时它们就会被传输链中的其他通道覆盖。

## SSL 指令表

此通道要使用的 SSL（安全套接字层）配置的名称。此通道使用 SSL 设置来协商由客户机创建的连接上的握手、解密数据和加密数据。

## 使用持久（保持活动）连接

当发送传出 HTTP 消息时，此字段将控制缺省情况下是否允许持久连接（保持活动），这种连接方式与进行请求/响应交换后就关闭的连接方式是不同的。有时虽然可能启用了持久连接，但是，如果将最大持久请求数设置为 1 或 0，那么会禁用持久连接。

## 最大持久请求数

单个 HTTP 连接上允许的最大请求数。

-1
  表示对每个连接可以具有的请求数没有限制。

0
  表示每个连接具有单个请求；一个数字表示每个连接可以具有的请求数。

此值可能会被用户持久（保持活动）连接设置覆盖。

## 读超时

在套接字上执行读取数据时要等待的最长时间（以秒计）。

## 写超时

在套接字上执行写入数据时要等待的最长时间（以秒计）。

## 持久超时

在两个客户机请求之间，套接字上的最长空闲时间（以秒计）。一旦达到此超时，连接就会被关闭。

相关信息：
随需应变路由器集合
随需应变路由器设置
随需应变路由器静态高速缓存规则设置
随需应变路由器对象高速缓存实例集合
随需应变路由器配置
随需应变路由器静态高速缓存规则
创建新的随需应变路由器

文件名：odr_chain.html