# 应用程序布置控制器设置

使用此页面来定义用于控制应用程序布置情况的设置。您可以启用自主布置控制器、定义布置更改的发生频率以及控制布置控制器在以受控方式工作时的行为。

要查看此管理控制台页面，请单击运作策略 > 自主管理器 > 应用程序布置控制器。

本页面描述了“配置”选项卡和“运行时”选项卡的字段。请使用“配置”选项卡来配置持久设置。“运行时”选项卡使您能够修改特定于应用程序布置控制器生命期的参数。如果先禁用应用程序布置控制器，然后再将其启用，那么将使用"配置"设置，而不会使用“运行时”选项卡中配置的设置。

根据管理角色的不同，在配置自主布置控制器时，您拥有相应不同的特权。以下列表显示了用于配置自主布置控制器的管理角色和特权：

监视员
  可以查看信息。
操作员
  可以在“配置”选项卡上查看信息。可以在“运行时”选项卡上更改设置。
配置员
  可以更改配置，但不能更改运行时设置。
管理员
  拥有所有特权。

启用安全性：如果启用了安全性，那么在没有正确安全权限的情况下，某些字段不可编辑。

## 启用

启用和禁用应用程序布置控制器。

如果禁用应用程序布置控制器，就会有效地对动态集群禁用所有自主操作。在禁用应用程序布置功能后，在动态集群中就不会发生任何与应用程序的规模和布置相关的动态更改。此操作等同于将所有动态集群转换为静态集群。

## 核准超时

控制运行时任务在自动到期前停留在队列中等待核准或拒绝的时间长度。

当操作环境设置为以受控方式运行时，应用程序布置控制器将创建任务，但在进行任何更改之前将等待核准。应用程序布置控制器将超时的运行时任务视为已被用户拒绝。可接受的时间值是 `1` 到 `60` 分钟。

要查看受控操作方式创建的所有运行时任务，请单击系统管理 > 任务管理 > 运行时任务。如果您不想监视运行时任务队列，那么请定义电子邮件通知。要创建电子邮件通知概要信息，请单击系统管理 > 任务管理 > 通知。

## 服务器操作超时

指定应用程序布置控制器在启动或停止操作失败前等待该操作完成的时间长度。

可接受的时间值是 `1` 到 `60 分钟`。请将此值设置为所预测的在最坏情况下启动或停止服务器所需的时间。

## 布置更改之间的最短时间

指定应用程序布置控制器在启动一批新更改之前等待的时间长度。

在某些情况下，应用程序布置控制器在完成先前更改或遇到超时后将等待一批新更改。可接受的值的范围是 `1 分钟`到 `24 小时`。在设置此值时，请考虑启动和停止服务器时产生的开销。服务器的启动或停止过程需要几分钟时间，并且会增加节点上的工作负荷。

如果对布置控制器配置的应用程序布置重新调整频率过高，将导致增加的开销抵消掉重新调整动态集群规模所产生的性能增益。例如，如果启动服务器需要 `1` 分钟，并且布置更改之间的最短时间设置为 `20` 分钟，那么布置更改对性能的影响约为 5%。

请将此参数定义为至少比启动服务器所需时间大 20 到 30 倍。几小时以上的值将导致每天无法多次更改应用程序布置。

## 保存到存储库

“运行时”选项卡中的字段与“配置”选项卡中的字段完全相同。

单击保存至存储库复选框以应用“运行时”选项卡中的更改并将值保存到配置中。否则，不会保存“运行时”选项卡中进行的更改，并且这些更改只在应用程序布置控制器的生命期内存在。

进行更改后，请单击应用或确定。

相关信息：
应用程序布置控制器定制属性
自主请求流管理器

文件名：apc.html