# 全局运行状况控制器参数

使用此页面来修改全局运行状况控制器设置，这些设置是缺省情况下创建的全局参数。运行状况控制器根据运行状况策略执行操作，以确保符合环境中的特定条件。运行状况策略是您设置的特定运行状况条件。还可以对重新启动频率进行限制，或禁止在某些时间段内重新启动。

要查看此管理控制台页面，请单击运作策略 > 自主管理器 > 运行状况控制器。

Intelligent Management 提供了持续运行状况监视和管理子系统，用于检测与软件故障相关的功能下降情况。

此页面分为两个选项卡：配置和运行时。在“配置”选项卡中，可以查看先前配置的字段，在某些情况下，还可以编辑那些字段。在“运行时”选项卡中，可以查看运行状况控制器当前使用的字段，在某些情况下，还可以对各个值进行更改。与“配置”选项卡不同，当您更改“运行时”选项卡上的值时，所作更改将直接发送到运行状况控制器，以更改该控制器正在使用的参数。缺省情况下，不会将这些更改存储到存储库中。因此，可以对参数进行临时更改，这些更改不会保存下来。

根据管理角色的不同，在配置运行状况控制器时，您相应地拥有不同的特权。以下列表显示了用于配置运行状况控制器的管理角色和特权：

监视员
  可以查看信息。
操作员
  可以在“配置”选项卡上查看信息。可以在“运行时”选项卡上更改设置。
配置员
  可以更改配置，但不能更改运行时设置。
管理员
  拥有所有特权。

## 启用运行状况监视功能

指定是否启用运行状况监视功能。

启用此功能后，运行状况控制器将持续地监视系统中的运行状况策略。禁用此功能后，将不再监视运行状况策略中定义的运行状况条件。您可以禁用运行状况控制器，而不必从系统中除去运行状况策略。

## 控制周期长度

指定连续两次运行状况检查（以确定是否违反了运行状况策略条件）的间隔时间。此值是以分钟为单位指定的，范围为 `1` 到 `60` 分钟。控制周期越长，运行状况监视负载就越低。

缺点是，在下一个控制周期开始前，不会检测到此时间段内发生的运行状况条件。例如，如果使工作负载条件为 10,000 个请求的运行状况策略与应用程序服务器相关联，并且将此控制周期长度值指定为 `60` 分钟，那么控制器将每 60 分钟执行一次检查，以确定应用程序服务器是否已处理了这 10,000 个请求。即使执行检查时应用程序服务器已处理了 9,999 个请求，该控制器在接下来的 60 分钟内也不会再次执行检查。因此，在重新启动服务器前，服务器可能可以处理 10,000 个以上的请求。

## 最大连续重新启动次数

指定决定进行重新启动后尝试重新启动应用程序服务器的次数。

如果超出此数目，那么将继续执行失败的操作，并且禁止重新启动该服务器。此值必须是 `1` 到 `5` 之间的整数（包括首尾值）。

## 重新启动超时

指定显式地检查服务器状态并再次尝试启动该服务器前等待它停止的时间长度。

重新启动操作由停止服务器操作和启动服务器操作序列组成。在环境中，如果需要非常频繁地执行应用程序服务器的启动或停止操作，那么可以对此值进行设置，以使重新启动操作不会超时。此值始终是以分钟为单位指定的整数，范围为 `1` 分钟到 `60` 分钟。

## 最小重新启动时间间隔

控制连续两次重新启动应用程序服务器实例之间必须经过的最短时间。

如果在此时间内违反了应用程序服务器的运行状况条件，那么将重新启动操作置于暂挂状态。重新启动操作将在最小重新启动时间间隔过后进行。此值的范围是 `15 分钟`到 `365 天`（包括首尾值）。值 `0` 表示禁用最小重新启动时间间隔值。

## 禁止重新启动的时间

指定一周中的某一天和时间，在这些时间段内，不允许重新启动应用程序服务器实例。

请通过选择 24 小时格式的小时和分钟值以及一周中的某一天来指定开始时间和结束时间。根据需要，可以指定多个时间段。如果指定开始时间和结束时间，那么还必须至少指定一个禁止这些时间的一周中的某一天。从开始时间到结束时间的时间段不能跨越午夜边界。例如，如果需要指定从 10:00 PM 到 1:00 AM 的时间段，那么必须指定两个时间段，第一个时间段是从 `22:00` 到 `23:59`，第二个时间段是从 `00:00` 到 `01:00`。请单击添加以添加其他时间约束。要除去现有约束，请突出显示该约束，然后单击除去。任何违反了运行状况条件的操作直到被禁止的时间间隔过后才执行。

## 保存到配置

将运行时值保存到配置中。

您可以进行更改并查看系统使用已更新值后的反应。要永久保存这些值，请选择此选项，而不必返回到配置选项卡并重新输入所有相同的值。

文件名：hmm_detail_main.html