# 建立新的隨需應變路由器

請利用這個頁面來建立隨需應變路由器。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下伺服器 > 所有伺服器 > 新建。選取建立新伺服器實例，再選擇隨需應變路由器類型。您也可以按一下伺服器 > 伺服器類型 > 隨需應變路由器 > 新建，來檢視這個管理主控台頁面。

## 步驟 1：選取節點

選取節點
  選擇要在其中執行隨需應變路由器的節點。

伺服器名稱
  指定隨需應變路由器伺服器在 Cell 中的唯一名稱。

  名稱欄位不能含有下列字元︰`# \ / , : ; " * ? < > | = + & % '` . 定義的名稱在各伺服器之間必須是唯一的，且開頭不能是句點 (`.`) 或空格。空格不會產生錯誤，但是會自動刪除前後的空格。

## 步驟 2：指定伺服器專用內容

指定伺服器專用內容。

支援的通訊協定
  依預設，會勾選支援的通訊協定 HTTP 和 SIP。如果您要予以停用，請清除勾選框。

產生唯一埠
  依預設會選取產生唯一埠的選項。如果您要予以停用，請清除勾選框。

## 步驟 3：選取伺服器範本

請從清單中選取一個隨需應變路由器範本，它必須能夠最妥善地指定您要建立的隨需應變路由器的屬性。

這時會顯示範本的類型和說明。

## 步驟 4：確認新的伺服器

這時會顯示建立隨需應變路由器的動作摘要。 請按一下完成來建立隨需應變路由器

相關資訊：
隨需應變路由器集合
隨需應變路由器設定
隨需應變路由器靜態快取規則設定
隨需應變路由器物件快取實例集合
隨需應變路由器傳輸鏈集合
隨需應變路由器配置
隨需應變路由器叢集集合

檔名：odr_wiz.html