# 遞送原則 SIP 規則

請利用這個頁面，將遞送原則 SIP 規則關聯於隨需應變路由器

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下伺服器 > 伺服器類型 > 隨需應變路由器 > ODR > SIP 隨需應變路由器設定 > 遞送原則 SIP 規則。

如果要利用規則建置器來修改規則，您必須有管理者的管理專用權。

## 新增

建置新的規則。

## 刪除

刪除規則。

## 上移、下移

在多個規則中，設定規則的優先順序。規則的次序是判斷相符項目的關鍵。如果起始規則就找到相符項目，就不會繼續進行後續的規則。

## 選取動作

表示送入 SIP 要求的動作。

將預設遞送動作指派給下列選項之一：

允許
  允許送入的 SIP 要求。
拒絕
  拒絕任何含指定 SIP 錯誤碼的送入 SIP 要求。

## 指定者

指定叢集、伺服器、模組、表示式。

## 選取 Cell 名稱

指定 Cell。

## 多叢集遞送原則

只有在多個目標叢集存在時，才適用多叢集遞送原則。 如果是動態計算目標叢集，在執行時期之前，不會知道目標叢集的數目和順序。

請將多叢集遞送原則指派給下列其中一個選項：

錯誤
  不允許多叢集遞送。要求將會失敗，且會出現錯誤碼 500。
失效接手
  找出含有可用伺服器的起始叢集，以及平衡這個叢集的負載。未定義動態產生的叢集清單順序。
加權循環式
  加權循環式負載平衡。如果要進行 UDP 重新傳輸，請保持親緣性。

## 套用

確定您的新規則設定。

相關資訊：
服務原則 SIP 規則
SIP 規則表示式建置器

檔名：sip_routing_rules.html