# 廣域性能控制器設定

請利用這個頁面來修改廣域性能控制器設定，也就是預設建立的廣域參數。 性能控制器會處理性能原則，以確保能夠符合環境中的特定狀況。 性能原則是您所設定的特定性能準則。另外，您也可以在特定時間，在重新啟動或禁止重新啟動的頻率上套用限制。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下作業原則 > 自主管理程式 > 性能控制器。

Intelligent Management 提供連續的性能監視和管理子系統，以偵測與軟體故障相關的功能退化。

這個頁面分成兩個標籤：配置和執行時期。 當使用「配置」標籤時，您可以檢視先前配置的欄位，在某些情況下，可以編輯這些欄位。 當使用「執行時期」標籤時，您可以檢視性能控制器目前所用的欄位，在某些情況下，可以變更這些欄位值。 當您在「執行時期」標籤中，不像「配置」標籤，您變更的值會直接傳給性能控制器來變更控制器當時所用的參數。 依預設，這些變更不會儲存在儲存庫中，因此，您可以暫時變更並不持續保存的參數。

依您的管理角色而定，當配置性能控制器時，您會取得特定的專用權。 這份清單顯示配置性能控制器的管理角色和專用權：

監視
  可以檢視資訊。
操作員
  可以檢視「配置」標籤的相關資訊。可以變更「執行時期」標籤的設定。
配置者
  可以變更配置，但不能變更執行時期設定。
管理者
  擁有所有專用權。

## 啟用性能監視

指定是否啟用性能監視。

當啟用時，性能控制器會連續監視系統的性能原則。 當停用時，便不會監視性能原則所定義的性能狀況。 您可以停用性能控制器，且不從系統中移除性能原則。

## 控制週期長度

指定連續性能檢查的間隔，以判斷是否違反性能原則條件。 這個值是以分鐘來指定，範圍是 `1` 至 `60` 分鐘。 控制週期越長，性能監視的負荷量越小。

缺點是在下一個控制週期之前，不會監視這期間所發生的性能狀況。 比方說，如果性能原則的工作量條件是 10,000 個關聯於應用程式伺服器的要求，控制週期長度值是 `60` 分鐘，控制器只會每隔 60 分鐘檢查一次，以判斷應用程式伺服器是否處理了 10,000 個要求。 如果在檢查之時，應用程式伺服器已處理了 9,999 個要求，在下一個 60 分鐘內，控制器不會再進行檢查。 因此，在伺服器重新啟動之前，伺服器有可能處理了超出 10,000 個要求。

## 連續重新啟動次數上限

指定在進行了重新啟動的決策之後，嘗試接收應用程式伺服器的次數。

如果超出這個數目，便會假設作業失敗，且會停用伺服器的重新啟動。 這個值必須是 `1` 和 `5` 之間的整數（頭尾包括在內）。

## 重新啟動逾時

指定在明確檢查狀態及嘗試另一次啟動之前，伺服器等待多久之後，便告停止。

重新啟動由停止和啟動伺服器的動作序列組成。 如果環境中啟動或停止應用程式伺服器的動作頻率非常高，您可以將這個值設成重新啟動的動作不會逾時。 這個值一律以分鐘來指定，範圍是 `1` 至 `60` 分鐘，以整數來指定。

## 重新啟動間隔下限

控制連續重新啟動應用程式伺服器實例的間隔時間量下限。

如果在這期間違反應用程式伺服器的性能狀況，重新啟動會設為擱置狀態。 在過了重新啟動間隔下限之後，便會重新啟動。 這個值的可能範圍是 `15 分鐘`至 `365 天`，頭尾包括在內。 `0` 值會停用重新啟動下限值。

## 禁止重新啟動時間

指定禁止重新啟動應用程式伺服器實例的每週時間和天數。

開始和結束時間是藉由選取小時和分鐘（24 小時表示法）以及每週天數來指定的。 必要的話，您可以指定多個時間區塊。 如果您指定開始時間和結束時間，您也必須指定星期內的至少一天來禁止這些時間。 在開始時間和結束時間之間的區塊不能跨越午夜的界限。 比方說，如果您需要指定 10:00 PM 至 1:00 AM 的區塊，請指定兩個區塊，一個是 `22:00` 至 `23:59`，一個是 `00:00` 至 `01:00`。 請按一下新增來新增其他時間限制。 如果要移除既有的限制條件，請強調顯示這項限制，再按一下移除。 在違反的性能狀況上，在尚未通過禁止的時間間隔之前，不會執行任何動作。

## 儲存至配置

將執行時期值儲存在配置中。

您可以進行變更以及檢視系統如何以更新的值來反應。 如果要永久儲存這些值，請選取這個選項，而不是返回配置標籤來輸入所有相同的值。

檔名：hmm_detail_main.html