# 建立性能原則：定義性能原則一般內容

請利用這個頁面來建立性能原則，以利用這些原則在執行於節點的叢集、動態叢集及應用程式伺服器實例上，執行各種基於性能的評估。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下作業原則 > 性能原則 > 新建。

性能原則的專用權會隨著使用者的管理角色而不同。角色包括監視者、操作員、配置者和管理者。如果您是一位有監視者或操作員角色的使用者，您只能檢視性能原則的資訊。如果您是一位有配置者或管理者角色的使用者，您便有性能原則的所有配置專用權。

填寫好所有的必要欄位之後，請按下一步來繼續進行。

## 名稱

指定性能原則的名稱。性能原則名稱是必要的，在 Cell 中的所有性能原則之間，它必須是唯一的。

名稱的開頭不能是句點 (`.`) 或空格。空格不會產生錯誤，但前後的空格會自動刪除。請使用一致而有意義的性能原則名稱。例如，您可以將原則命名為 `AGE_20DAYS`、`AGE_15DAYS` 等來表示經歷時間型的性能原則。

## 說明

指定附加的性能原則說明。說明是選用的。當建立或編輯性能原則時，您可以編輯說明。當您使用許多性能原則時，或在管理者管理同一組性能原則時，請考慮使用選用的說明。

## 預定的性能狀況

性能狀況定義實作的特定原則。預先定義的性能狀況是 Intelligent Management 所隨附的性能狀況。

有些原則是以預防為基礎，有些是以偵測為基礎。預防型的原則用來避免可能造成問題的狀況，偵測型的原則用來識別現有的狀況及完成解析。這些原則可用來執行有關叢集、動態叢集以及節點上所執行之應用程式伺服器實例的性能評估。如果是動態叢集，無論所用的性能原則為何，下限數量的動態叢集實例會保持執行中。

- 當經歷時間型條件中斷使用者定義的經歷時間值時，便會執行關聯的性能動作。這項重新啟動會清除所有快取的資料和記憶體獲得的資料。如果您選取經歷時間型條件原則，您必須定義經歷時間準則。所有伺服器類型都支援經歷時間型條件。
- 要求逾時過久條件原則會追蹤要求逾時所用的記憶體。當逾時百分比超出條件的缺口，便會執行關聯的性能動作。如果您選取要求逾時過久條件，您必須設定記憶體使用百分比臨界值。所有伺服器類型都支援要求逾時過久條件。
  限制：要求逾時過久條件不適用於「Java 訊息服務 (JMS)」和「網際網路交互 ORB 通訊協定 (IIOP)」資料流量。
- 回應時間過長條件原則會追蹤要求及完成要求的時間量。當您選取回應時間過長原則時，您必須定義回應時間臨界值。在特定的時間間隔內，如果要求的平均回應時間超過臨界值，就會觸發性能原則。所有伺服器類型都支援回應時間過久條件。
- 記憶體條件：記憶體使用過量原則會追蹤成員的記憶體用量。當記憶體用量超出資料堆大小的某個百分比達指定的時間之後，便會執行性能動作。如果選取記憶體使用過量原則，您必須定義所用的記憶體及記憶體使用時間臨界值。只有在執行 WebSphere® Application Server 或 WebSphere Application Server Community Edition 之節點上的應用程式伺服器，才支援記憶體使用過量條件。您不能定義其他中介軟體伺服器類型的記憶體使用過量條件。
- 記憶體條件：記憶體洩漏原則會追蹤在 Java 資料堆中，伺服器所能使用之可用記憶體的一致向下的趨勢。偵測層次設定決定了何時偵測這些趨勢。如果您選取「記憶體條件：記憶體洩漏」原則，您必須定義一個偵測層次。較慢的偵測層次設定需要最多歷程資料。標準和較快的偵測層次設定需要相同的歷程資料數量，但較快的設定容許在 Java 資料堆擴充到配置的大小上限之前進行分析。這提供了較早期的偵測能力，但也比較容易造成誤判。 當這個條件中斷時，便會執行性能動作。其他中介軟體伺服器類型不支援記憶體洩漏條件。
- 風暴排放條件原則會追蹤停留的要求。當到達指定的偵測層次時，便會執行關聯於這個原則的性能動作。風暴排放偵測有賴於在特定時間系列資料中偵測變更點。用來偵測風暴排放的矩陣包括觀察到的伺服器的回應時間和部署工作量管理者加權。風暴排放條件只適用於動態叢集和 Cell。如果您選取風暴排放條件原則，您必須選取偵測層次。

  為了偵測到變更點，性能控制器會計算特定點的左右平均值。對一點而言，左平均是由在這個範例之前到達的 N 個範例的平均值組成，右平均是由後來到達的 N 個範例的平均值組成，目前這一點也包括在內。左右平均值的差值會儲存起來，用來比較在一組值之中相對於 N 的其他差值，以判斷此差值是不是局部最大值。如果此差值是最大差，此差值的對應點便宣告為變更點。這兩個用來偵測風暴排放的度量，包括針對伺服器而觀察到的回應時間及動態工作量管理者加權。

  所有伺服器類型都支援風暴排放條件。
  限制：風暴排放條件不適用於 JMS 和 IIOP 資料流量。
- 在處理特定的使用者定義要求數目後，工作量條件原則便會執行關聯的性能動作。如果您選取工作量原則，您必須定義要求準則總數。所有伺服器類型都支援工作量條件。
- 記憶體回收百分比條件原則會監視 Java 虛擬機器 (JVM) 或一組 JVM，判斷它們花費在記憶體回收的時間，是否超出取樣時段的指定時間百分比。由於記憶體回收會增加處理器使用量，這個原則可以通知您，效能不佳是否因花費在記憶體回收的時間所造成。

## 自訂性能狀況

如果現有的性能狀況不符合您的需求，您也可以定義性能狀況。 您可以針對環境中的各項度量來測試自訂性能狀況。

相關資訊：
性能原則集合
性能原則設定
建立性能原則：定義性能狀況內容
建立性能原則：指定要監視的成員
自訂動作集合
自訂動作設定

檔名：hc_detail_main_new.html