# 隨需應變路由器傳輸鏈集合

請利用這個頁面來檢視或管理隨需應變路由器 (ODR) 的傳輸鏈。傳輸鏈可透過傳輸或通訊協定堆疊（通常是 Socket 型）來通訊。

傳輸鏈由一或多種類型的通道組成，每一種都支援不同類型的 I/O 通訊協定，如 TCP 或 HTTP。傳輸鏈內的所有通道可以共用網路埠。「通道組織架構」功能會將送達連接埠的要求自動分送至正確的 I/O 通訊協定通道，以進行處理。

傳輸鏈頁面會列出針對所選之應用程式定義的傳輸鏈。傳輸鏈代表在這個應用程式伺服器內運作的網路通訊協定堆疊。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下伺服器 > 伺服器類型 > 隨需應變路由器 > odr_name > 埠 > 詳細資料。 請針對您要檢視其傳輸鏈的埠，按一下檢視相關傳輸。

如果要變更 ODR 設定，您必須有管理者或配置者管理專用權。

## 名稱

指定傳輸鏈的唯一 ID。在配置中，傳輸名稱必須是唯一的。請按一下傳輸鏈的名稱來變更它的配置設定。

## 已啟用

設成 true 時，傳輸鏈會於應用程式伺服器啟動時隨即啟動。

## 主機

指定傳輸要連結的主機網際網路通訊協定位址。 如果應用程式伺服器位於本端機器上，主機名稱可能是 localhost。

## 埠

指定傳輸要連結的埠。 埠號可以是系統中目前不在使用的任何埠，也可以是 localhost 或萬用字元 *（星號）。 在給定的機器上，每一個應用程式伺服器實例的埠號都必須是唯一的。

## 開啟連線數上限

入埠通道每次最多能夠開啟幾個連線。

## 非作用逾時

在讀取或寫入要求逾時之前，Socket 能夠維持閒置的時間量（以秒為單位）。 讀取起始資料之後，在傳輸鏈中稍後的其他通道有時會置換這個值。

## SSL 儲存庫

這個通道要用的 SSL (Secure Sockets Layer) 配置的名稱。 在用戶端所建立的連線上，這個通道會利用 SSL 設定來協議訊息交換、資料解密，以及資料加密。

## 使用持續性（保持作用中）連線

當傳送送出的 HTTP 訊息時，這用來控制預設值是否為接受持續的連線（保持作用中），而不是在要求/回應交換之後便關閉的連線。當啟用這個項目時，將持續性要求數目上限設為 1 或 0，會停用持續性連線。

## 持續性要求數目上限

單一 HTTP 連線所接受的要求數目上限。

-1
  指出每個連線都可以有無限多要求。

0
  指出每個連線一個要求；數字表示每個連線的要求數目。

使用者的持續性（保持作用中）連線設定可以置換這個值。

## 讀取逾時

在 Socket 上執行資料讀取時，最長的等待時間。

## 寫入逾時

在 Socket 上執行資料寫入時，最長的等待時間。

## 持續性逾時

在 Socket 上用戶端要求之間的閒置時間上限。 過了這個逾時值之後，連線便會關閉。

相關資訊：
隨需應變路由器集合
隨需應變路由器設定
隨需應變路由器靜態快取規則設定
隨需應變路由器物件快取實例集合
隨需應變路由器配置
隨需應變路由器靜態快取原則
建立新的隨需應變路由器

檔名：odr_chain.html