# 定義風暴排放原則條件內容

當建立新的性能原則時，請利用這個頁面來定義性能原則條件內容。若要檢視此管理主控台頁面，請按一下作業原則 > 性能原則 > 新建。

關於性能原則內容的延伸資訊如下：

風暴排放條件

條件的偵測層次 | 您可以選擇下列的偵測層次。就每一個層次而言，在偵測可疑的風暴排放之速度與精確度之間有取捨。 標準偵測，正常的假警報機率： 標準偵測原則的精確度低於慢速原則，但是識別潛在的風暴排放的速度較快。 慢速偵測，較低的假警報機率： 慢速偵測原則最為精確，不過它偵測潛在的風暴排放的速度比標準偵測原則慢。
反應模式 | 監督：指出性能原則是在作用中，而且也會傳送適當動作的建議給管理者，管理者可以接受或拒絕建議。 自動：指出性能原則正在作用中，而且系統正在記載資料和採取動作中。
選取違反性能條件時要採取的動作 | 如果是工作量條件原則，則動作必須是重新啟動伺服器。

當您完成欄位時，請按下一步。