# Állapotirányelv létrehozása: Egészségfeltétel tulajdonságok meghatározása

Ezen az oldalon meghatározhatja az állapotirányelv adott viselkedését.

Az alábbi adminisztrációs konzol oldal megtekintéséhez kattintson a Működési irányelvek > Állapotirányelvek > Új elemre.

Az állapotirányelvekhez tartozó jogosultságok a felhasználó adminisztrációs szerepétől függően eltérnek. A szerepek között a megfigyelő, operátor, beállító és adminisztrátor szerepel. A figyelő vagy operátor szereppel rendelkező felhasználók csak megtekinthetik az állapotirányelv információit. A konfigurátor vagy adminisztrátor szereppel rendelkező felhasználók az összes konfigurációs jogosultsággal rendelkeznek az állapotirányelvekhez.

## Egészségfeltétel tulajdonságai

Az egészségfeltételre jellemző tulajdonságok.

1. táblázat: Kor alapú feltétel tulajdonságok
Beállítás | Leírás
--- | ---
Maximális élettartam | Ez a mező a kor alapú irányelvhez érhető el. A lehetséges értékek pozitív egész számok napok vagy órák számában megadva `1` óra és `365` nap között. Az `1.2` nap megadásához például használja a `36` óra értéket, mert a tizedes számok nem támogatottak.

2. táblázat Túlzott kérés időtúllépés feltétel tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Időkorlátot túllépő kérések | Ez a mező a túl magas kérés időtúllépés feltételhez érhető el. A túl magas kérés időtúllépés feltétel észleli az irányelv tagjait alkotó egyes kiszolgálók esetében az igény szerinti útválasztóról való továbbítást követően az időkorlátot (`60` másodperces időszakot) túllépő, kiszolgálóra irányított kérések százalékos arányát. Ebben a mezőben az elfogadható értékek egész számok `1` és `99` között.

3. táblázat Túl magas válaszidő feltétel tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Válaszidő | Ez a mező a túl magas válaszidő feltétel irányelvhez érhető el. A túl magas válaszidő feltétel irányelv akkor kerül megsértésre, amikor a kérések átlagos válaszideje túllép egy megadott időt. Ebben a mezőben az elfogadható értékek `1` ezredmásodperc és `60` perc közé esnek.

4. táblázat Memóriafeltétel: túl magas memóriahasználat tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
JVM kupacméret | A túl magas memóriahasználat feltétel irányelv akkor sérül, amikor a memóriahasználat meghaladja a kupacméret százalékos arányát egy adott időszakon keresztül. Az összes memória felhasznált százalékos aránya az idő értékkel kerül felhasználásra a memória küszöbértéke alapján annak megállapításához, hogy a tagok mikor kerüljenek újraindításra. Ebben a mezőben az elfogadható értékek egész számok `1` és `99` között.
Sértő időtartam | Ez a mező a túl magas memóriahasználat feltétel irányelvhez érhető el. A túl magas memóriahasználat feltétel irányelv akkor sérül, amikor a memóriahasználat meghaladja a kupacméret százalékos arányát egy adott időszakon keresztül. Ebben a mezőben az elfogadható értékek `1` másodperc `60` perc közé esnek.

5. táblázat Memóriafeltétel: memóriaszivárgás feltétel tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Észlelési szint | Az alábbi észlelési szintek közül választhat. Minden egyes szinten a gyanús memóriaszivárgások észlelésének sebessége és pontossága meg van cserélve. Gyorsabb észlelés, téves riasztások nagyobb valószínűsége: A gyorsabb észlelési szint a lehetséges memóriaszivárgást gyorsan észleli, azonban ez az észlelési szint nagyobb a valószínűséggel azonosítja hibásan a memóriaszivárgást, mint egy lassabb észlelési irányelv, mert a rendszer azelőtt végzi el az elemzést, mielőtt a Java kupac túllépi a beállított maximális méretét. Általános észlelés, téves riasztások általános valószínűsége: Az általános észlelési szint pontosabb, mint a gyorsabb észlelési szint, de nem olyan gyors a lehetséges memóriaszivárgás azonosításában. Az általános és a gyorsabb beállítás ugyanazt az előzményadat mennyiséget igényli, de az általános beállítás azután végzi el az elemzést, hogy a Java kupac túllépte a beállított maximális méretét. Lassabb észlelés, a téves riasztások kisebb valószínűsége A lassabb észlelési szint a legpontosabb, azonban ez az észlelési szint nem észleli olyan gyorsan a memóriaszivárgást, mint a gyorsabb észlelési szint. Ez a lassabb beállítás igényli a legtöbb előzményadatot.

6. táblázat Levezetési helyzet tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Észlelési szint | Általános észlelés, téves riasztások normál valószínűsége: Az általános észlelés irányelv kevésbé pontos, mint a lassabb, de gyorsabb a lehetséges kríziscsatorna azonosításában. Ez a szint kevesebb mintát (N=10) használ a válaszidőkhöz és a dinamikus terheléskezelő súlyozásokhoz, és a mintahalmaz alapján minden egyes mutatószámban megállapít egy változáspontot. Ennek eredményeként ez az irányelv gyorsabban eléri a végeredményt, mivel 20 mintára várakozik, 10 mintára a bal középértékhez és 10 mintára a jobb középértékhez, hogy kiszámítsa a középértékek különbségét a helyi maximum megtalálásához. A minták 15 másodperces időközönként kerülnek begyűjtésre. Ezért a kríziscsatorna az előfordulást követő 5 percen belül észlelhető. Mivel azonban kevesebb minta van, ha a mintáknak több átmeneti csúcsa vagy mélypontja van, akkor nagyobb a valószínűsége a téves riasztásoknak. Lassabb észlelés, téves riasztások kisebb valószínűsége: A lassabb észlelés irányelv a legpontosabb, azonban a lehetséges kríziscsatornát nem észleli olyan gyorsan, mint az általános észlelés irányelv. Ez a szint kevesebb mintát (N=15) használ a válaszidőkhöz és a dinamikus terheléskezelő súlyozásokhoz. Ennek eredményeként ez az irányelv lassabban éri el a végeredményt, mert az irányelvnek 30 mintára kell várnia (15 a bal és 15 a jobb középértékhez) a középértékek különbségének kiszámításához. Az észlelési idő 7 perc és 30 másodperc. Mivel azonban több minta van, az átmeneti csúcsokkal vagy mélypontokkal jelen lévő minták nem túlságosan érintik a középértékeket. Ezért a téves riasztások valószínűsége alacsonyabb.

7. táblázat: Terhelés feltétel tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Összes kérés | A terhelési feltétel irányelv akkor sérül, amikor egy adott, felhasználó által megadott számú kérés kiszolgálása van folyamatban. A kérés értékének egy 1000 értéknél nagyobb egész számnak kell lenni.

8. táblázat Szemétgyűjtés százaléka helyzet tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Tárterület felszabadításával töltött idő százalékos aránya | A tárterület felszabadításával töltött idő százalékos aránya irányelv egy vagy több Java virtuális gépet (JVM-et) figyel meg, hogy azok adott százaléknál többet töltenek-e tárterület felszabadítással egy időszakban. Az egységek százalékban vannak megadva. Az alapértelmezett érték a 10. Ebben a mezőben az elfogadható értékek egész számok 1 és 99 között.
Mintavételezési időköz | Ez a mező azt az időszakot adja meg, amely során össze kell gyűjteni a tárterület felszabadítására vonatkozó adatokat. A tárterület felszabadítással töltött idő százalékos arányának a mintavételezési időszak során a küszöbérték felett kell lennie a javító művelet előtt. Az egységek percben és órában vannak megadva. Az alapértelmezett érték 2 perc. A mezőben 1 perc és 24 óra közötti értéket adhat meg.

9. táblázat: Egyéni feltétel tulajdonságai
Beállítás | Leírás
--- | ---
Reakcióterv futtatása, ha | Részkifejezés megadása, amely az egyéni feltételben kiértékelt mutatószámokat ábrázolja.

## Állapotkezelés megfigyelési reakciója

Az Intelligent Management viselkedése, amikor egy megadott egészségfeltétel megsértésre kerül.

## Reakciós mód

Az állapotirányelv viselkedését meghatározó reakciós mód. A reakciós mód lehet Felügyelt vagy Automatikus.

- Amikor a reakciós mód Felügyelt értékre van beállítva, akkor az állapotirányelvek aktívak és a műveletekről szóló javaslatok egy futási feladattal együtt elküldésre kerülnek az adminisztrátorhoz. Az adminisztrátor követheti a javaslatokat. Ha az adminisztrátor jóváhagy egy javaslatot, akkor műveletek kerülnek végrehajtásra az egészségfeltétel automatikus továbbfejlesztéséhez.
- Ha a reakciós mód Automatikus értékre van beállítva, akkor az állapotirányelvek aktívan naplózzák az adatokat, és a termék az adminisztrátor jóváhagyása nélkül automatikusan hajtja végre a műveleteket az egészségfeltételek javítása érdekében.

## A következő műveletek kerüljenek végrehajtásra, ha az állapothelyzet megsértésre kerül

Megadhatja a végrehajtandó műveletek adott halmazát az egészségfeltétel megsértésre esetén. Ezek a műveletek lehetnek a meglévő alapértelmezett műveletek, vagy egyéni műveleteket is meghatározhat egy végrehajtható fájl futtatásához.

Megjelenik a műveletek listája abban a sorrendben, amelyben az egészségfeltétel megsértésekor futnak. Művelet hozzáadásához kattintson a Művelet hozzáadása... elemre. Kiválaszthat egy meglévő alapértelmezett állapotirányelv műveletet, egy saját egyéni műveletet vagy létrehozhat egy új egyéni műveletet.

Ha el kívánja távolítani az egyik lépést, akkor jelölje ki a lépést, majd kattintson a Művelet eltávolítása elemre. A lépések sorrendjének módosításához jelöljön ki egy lépést az áthelyezéshez, majd kattintson a Felfelé mozgatás vagy a Lefelé mozgatás elemre.

Kapcsolódó információk:
Egyéni egészségfeltétel részkifejezés összeállító
Állapotirányelv gyűjtemény
Állapotirányelv beállításai
Állapotirányelv létrehozása: Állapotirányelv általános tulajdonságainak meghatározása
Állapotirányelv létrehozása: Tagok meghatározása a megfigyeléshez
Egyéni műveletek gyűjteménye
Egyéni műveletek beállításai

Fájlnév: hc_condition_detail_new.html