# Collection de noeuds

Cette page permet de gérer des noeuds dans l'environnement WebSphere Application Server. Les noeuds regroupent des serveurs gérés.

Pour afficher cette page de la console d'administration, sélectionnez Administration du système > Noeuds.

> uagt_rnode_inst.html
> uagt_rnode_winserv.html

Concepts connexes
cagt_node.html

Tâches connexes
tagt_svr_conf_nodes.html

## Nom

Indique le nom d'un noeud qui est unique dans la cellule.

Noeud correspondant à un ordinateur physique avec une adresse hôte IP distincte. Le nom du noeud est généralement identique au nom d'hôte de l'ordinateur.

Les protocoles IPv4 (Internet Protocol Version 4) et IPv6 (Internet Protocol Version 6) sont désormais pris en charge par WebSphere Application Server, mais certaines restrictions s'appliquent lors de leur utilisation dans la même cellule. Lorsque vous ajoutez un noeud à une cellule, le format dans lequel vous spécifiez le nom dépend de la version du protocole Internet utilisée par le noeud.

## Version

Indique la version de produit du noeud.

La version de produit est la version de WebSphere Application Server pour les noeuds gérés. Pour les noeuds non gérés, sur lesquels vous pouvez définir des serveurs Web, la version est inconnue.

## Protocole de reconnaissance

Spécifie le protocole que les serveurs utilisent pour détecter la présence d'autres serveurs sur le noeud.

Les options de protocole sont les suivantes :

UDP
  User Datagram Protocol (UDP)
TCP
  Transmission Control Protocol (TCP)

## Etat

Indique l'état du noeud.

Il peut s'agir de Démarré, Arrêté, Non disponible, Inconnu, Démarrage partiel, Arrêt partiel, Non applicable, Synchronisé ou Non synchronisé.

## Mode maintenance

Indique si le noeud est en mode maintenance.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- définition du mode maintenance, arrêt total pour mettre un noeud hors ligne, lors de l'arrêt de tous les processus du noeud, pour la maintenance, l'identification et la résolution des incidents ou la configuration d'un noeud de secours,
- définition de la maintenance pour mettre un noeud hors ligne, sans arrêtez tous les processus du noeud, pour la maintenance, l'identification et la résolution des incidents ou la configuration d'un noeud de secours,
- annulation de la maintenance pour mettre un noeud en ligne. Si l'agent de noeud est arrêté, redémarrez-le manuellement.