# ミドルウェア・サーバーのコレクション

このページは、ミドルウェア・サーバーを表示および管理する場合に使用します。ミドルウェア・サーバーは、アプリケーションやそのデータをホストする、ミドルウェア層の汎用サーバーです。

このページは、新規のミドルウェア・サーバーおよびミドルウェア・サーバー・テンプレートの作成、または既存のミドルウェア・サーバーを削除する場合に使用します。

この管理コンソール・ページを表示するには、「サーバー」>「すべてのサーバー」をクリックするか、「サーバー」>「サーバー・タイプ」を選択してから、特定のタイプのミドルウェア・サーバーを選択します。複合フィルター処理アイコン を使用すると、タイプ別の特定のコレクション・ビューを作成できます。

表 1. ミドルウェア・サーバーのボタン
ボタン | 結果のアクション
--- | ---
新規作成 | ミドルウェア・サーバーの作成を支援するウィザードを開きます。サーバー・タイプには、アプリケーション、汎用、オンデマンド・ルーター、プロキシー、または Web サーバーがあります。 サーバー・タイプにはそれぞれ、固有のウィザードがあります。ご使用の環境内に存在するが WebSphere® を実行しないサーバー (PHP サーバー、 カスタム HTTP サーバー、WebSphere Application Server Community Edition サーバー、あるいは Liberty プロファイル・サーバーなど) を追加することもできます。
削除 | サーバーを除去します。
テンプレート | 定義済みサーバー・テンプレートのリストが開きます。サーバー・テンプレートは、サーバー作成の開始点として使用できるサーバー構成データのコピーです。テンプレートを作成することも、既存のテンプレートを編集することもできます。
開始 | 選択した 1 つまたは複数のサーバーを始動します。始動する各ミドルウェア・サーバーの「選択」チェック・ボックスを有効にして、「始動」をクリックします。
停止 | 選択した 1 つまたは複数のサーバーを停止します。停止する各ミドルウェア・サーバーの「選択」チェック・ボックスを有効にして、「停止」をクリックします。
終了 | サーバーを即時に終了します。
アクションのサブミット | アクション列の Web サーバーのアクション・リストを実行します。
モードの設定 | 選択されたサーバーに保守モードを設定します。保守モードを 選択し、「モードの設定」をクリックします。保守モードを設定することによって、 実稼働環境でサーバーへの着信トラフィックを中断せずに、サーバーにおける診断、保守、または調整を行うことができます。 保守モード サーバー上の残りの要求をサービスします。サーバー上にオープン・セッションのある要求は、そのセッションが終了するか、タイムアウトになるまでこのサーバーにルーティングされます。すべての要求が完了すると、サーバーは保守モードに移ります。新規要求は、保守モードにないサーバーにルーティングされます。 保守モード - アフィニティー中断 選択されたサーバーを保守モードに移し、サーバーへの HTTP および SIP 要求 アフィニティーを中断します。 保守モード - 即時停止 サーバー上の残りの要求をサービスせずに、ただちにサーバーを保守モードに移します。 標準 選択されたサーバーに対して保守モードを使用不可に設定します。

関連情報:
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****
**** MISSING FILE ****

## 名前

ミドルウェア・サーバーの名前を指定します。ミドルウェア・サーバーの名前はセル内で固有でなければなりません。

## ノード

ミドルウェア・サーバーが存在するノード。

ドロップダウン・メニューのアクションはサーバーのタイプによって異なります。例えば、「プラグインの生成 と伝搬」は Web サーバーにのみ有効です。

## クラスター名

サーバーが属するクラスターの名前を指定します。

## 状況

ミドルウェア・サーバーが始動済み、停止済み、または使用不可のいずれであるかを示します。

表 2. ミドルウェア・サーバーの状況
アイコン | アクション | 説明
--- | --- | ---
| 始動済み | サーバーは実行中です。
| 部分始動 | サーバーは、「停止済み」状態から「始動済み」状態に変化中です。サーバーは実行し始めていますが、まだ完全には実行していません。
| 停止 | サーバーは実行していません。
| 部分停止 | サーバーは、「始動済み」状態から「停止済み」状態に変化中です。
| 使用不可 | 状況を判別できません。
| 該当なし | サーバーは、実行中であるかどうかに関して情報を提供しません。

## 保守モード

サーバーの保守モード状況を指定します。

表 3. ミドルウェア・サーバー保守モードの状況
アイコン | アクション | 説明
--- | --- | ---
| 保守モード | サーバーは保守モードであり、もう要求にサービスを提供していないため、 このサーバーに対して管理アクションを実行できます。保守モードのサーバーに対しては、開始または停止のいずれかのみ実行できます。 ノードが始動済みで、保守モードである場合、オンデマンド・ルーターは、HTTP または SIP トラフィックをサーバーに転送しません。
| 通常モード | サーバーは要求にサービスを提供しています。

## バージョン

WebSphere Network Deployment のバージョン番号を指定します。

## タイプ

ミドルウェア・サーバー・タイプを指定します。 オプションには、アプリケーション・サーバー、汎用サーバー、 オンデマンド・ルーター、プロキシー・サーバー、Apache サーバー、および Web サーバーがあります。 その他のサーバー・タイプには、PHP、Apache Tomcat、BEA Weblogic、JBoss、WebSphere Application Server Community Edition、外部 WebSphere Application Server、Liberty Profile サーバー、WebSphere MQ サーバー、およびカスタム HTTP があります。

## アクション

選択されたミドルウェア・サーバーで実行する特定のアクションを指定します。

次のアクションを行うことができます。
注: アクションは、他のサーバー・タイプには使用できません。アクションは、Web サーバーに対してのみ使用できます。

表 4. ミドルウェア・サーバーのアクション
アクション | サーバー・タイプ
--- | ---
プラグインの生成 | Web
プラグインの伝搬 | Web