# Nastavení řadiče APC

Na této stránce můžete definovat nastavení, která řídí umístění aplikace. Můžete povolit autonomní řadič umístění, definovat jak často k umístění dojde a řídit chování řadiče umístění, když pracuje v dozorovaném režimu.

Chcete-li zobrazit tuto stránku administrativní konzoly, klepněte na volbu Provozní zásady > Samovolní správci > Řadič APC.

Tato stránka popisuje pole pro kartu Konfigurace a kartu Běhové prostředí. Pomocí karty Konfigurace můžete nakonfigurovat trvalá nastavení. Karta Běhové prostředí vám umožňuje upravit parametry, které jsou specifické pro životnost řadiče APC. Pokud zakážete a potom povolíte řadič APC, použijí se nastavení konfigurace místo nastavení, která jsou nakonfigurována na kartě Běhové prostředí.

V závislosti na administrativní roli máte při konfigurování autonomního řadiče umístění specifická oprávnění. Následující seznam uvádí administrativní role a oprávnění pro konfiguraci autonomního řadiče umístění:

Monitor
  Může zobrazovat informace.
Operátor
  Může zobrazovat informace na kartě Konfigurace. Může měnit nastavení na kartě Běhové prostředí.
Konfigurátor
  Může měnit nastavení Konfigurace, ale ne Běhového prostředí.
Administrátor
  Má všechna oprávnění.

Povolení zabezpečení Když je zabezpečení povoleno, některá pole nelze upravit bez náležité autorizace zabezpečení.

## Povolit

Povolí a zakáže řadič APC.

Pokud zakážete řadič APC, zakážete tím všechny autonomní operace pro dynamické klastry. Poté, co je umístění aplikace zakázáno, nedochází k žádným dynamickým změnám ohledně velikosti a umístění aplikací v dynamickém klastru. Tato akce je ekvivalentní změně všech dynamických klastrů na statické.

## Časový limit schválení

Řídí, jak dlouho běhová úloha ve frontě čeká na schválení nebo zamítnutí, než automaticky vyprší platnost úlohy.

Když je provozní prostředí nastaveno, aby běželo v dozorovaném režimu, řadič APC vytvoří úlohu, ale před provedením jakýchkoliv změn čeká na schválení. Řadič APC bere úlohy, kterým vypršel časový limit, jako úlohy odmítnuté uživatelem. Přípustné časové hodnoty jsou `1` až `60` minut.

Chcete-li zobrazit všechny běhové úlohy, které vytvořil řízený provozní režim, klepněte na volbu Administrace systému > Správa úloh > Běhové úlohy. Definujte e-mailová oznámení, pokud nechcete monitorovat frontu běhových úloh. Chcete-li vytvořit profil e-mailových oznámení, klepněte na volbu Administrace systému > Správa úloh > Oznámení.

## Časový limit operace serveru

Určuje dobu, po kterou řadič APC čeká na dokončení operace spuštění nebo zastavení, než operace selže.

Přípustné časové hodnoty jsou mezi `1` a `60 minutami`. Nastavte tuto hodnotu na předpovězený nejhorší případ času pro spuštění nebo zastavení serveru.

## Minimální doba mezi změnami umístění

Určuje dobu, po kterou řadič APC čeká, než iniciuje novou dávku změn.

V některých instancích řadič APC čeká s dávkou změn na dokončení předchozích změn nebo na uplynutí časového limitu. Přípustné hodnoty jsou v rozsahu od `1 minuty` do `24 hodin`. Při nastavování této hodnoty zvažte zatížení, které je přidružené ke spuštění a zastavení serverů. Spuštění nebo zastavení serverů může trvat několik minut a může zavést dodatečnou zátěž uzlů.

Konfigurace řadičů umístění k pro novou úpravu umístění aplikace velmi často způsobí, že dodatečné zatížení neguje zvýšený výkon, kterého bylo původně dosaženo readjustací velikosti dynamických klastrů. Pokud například spuštění serveru trvá `1` minutu a nastavení minimální doby mezi změnami umístění je `20` minut, změny umístění mají dopad na výkon kolem 5 %.

Definujte parametr tak, aby byl alespoň 20 až 30 krát větší než doba potřebná ke spuštění serveru. Hodnota větší než několik hodin zabrání, aby ke změnám umístění docházelo častěji než jednou denně.

## Uložit do úložiště

Pole na kartě Běhové prostředí jsou identická jako na kartě Konfigurace.

Klepněte na zaškrtávací políčko Uložit do úložiště, abyste uskutečnili změny na kartě Běhové prostředí a uložili změny do konfigurace. Změny provedené na kartě Běhové prostředí jinak nejsou trvalé a existují pouze po dobu životnosti řadiče APC.

Po provedení všech změn klepněte na volbu Použít nebo OK.

Související informace:
Přizpůsobené vlastnosti řadiče APC
Nastavení správce ARFM

Název souboru: apc.html