# Kolekce transportních řetězců směrovače ODR

Na této stránce můžete zobrazit nebo spravovat transportní řetězce pro směrovač ODR. Transportní řetězce umožňují komunikovat prostřednictvím přenosů neboli sad protokolů, které jsou většinou založeny na soketech.

Transportní řetěz sestává z jednoho nebo několika druhů kanálů, z nichž každý podporuje jiný typ vstupně/výstupního protokolu, například TCP nebo HTTP. Síťové porty mohou být sdíleny mezi všemi kanály v rámci řetězu. Funkce kanálového rámce automaticky distribuuje žádosti přicházející na daný port tak, aby byly zpracovány správným kanálem protokolu I/O.

Na stránce Transportní řetězy jsou uvedeny transportní řetězy definované pro vybraný aplikační server. Transportní řetězy představují zásobníky síťového protokolu, které pracují v rámci aplikačního serveru.

Chcete-li zobrazit tuto stránku administrativní konzoly, klepněte na volbu Servery > Typy serverů > Směrovače ODR > název_směrovače_odr > Porty > Podrobnosti. Klepněte na volbu Zobrazit přidružené transporty pro port, jehož transportní řetězce si chcete prohlédnout.

Chcete-li změnit nastavení ODR, musíte mít oprávnění administrátora nebo konfigurátora.

## Název

Určuje jedinečný identifikátor transportního řetězu. Název transportu musí být v rámci konfigurace jedinečný. Klepnutím na název transportního řetězu upravíte jeho konfiguraci.

## Povoleno

Nastavení na hodnotu true určuje, že při spuštění aplikačního serveru dojde k aktivaci transportního řetězu.

## Hostitel

Určuje adresu protokolu IP hostitele, která má být svázána pro přenos. Je-li aplikační server spuštěn v lokálním počítači, lze použít název hostitele localhost.

## Port

Určuje port, který má být svázán pro transport. Jako číslo portu lze vybrat jakýkoli port, který není aktuálně využíván systémem. Můžete zadat port localhost nebo zástupný znak * (hvězdička). Číslo portu musí být jedinečné pro každou instanci aplikačního serveru v daném počítači.

## Maximální počet otevřených připojení

Maximální počet připojení, která mohou být na příchozím kanálu současně otevřena.

## Časový limit neaktivity

Povolená dob nečinnosti soketu v sekundách, po jejímž uplynutí vyprší časový limit pro požadavky na čtení a zápis. Po načtení počátečních dat je tato hodnota v některých případech přepsána jinými kanály, které se nacházejí dále v transportním řetězu.

## Repertoár zabezpečení SSL

Název konfigurace SSL (secure sockets layer), kterou má tento kanál používat. Nastavením SSL pro tento kanál se řídí průběh navazování komunikace, dešifrování dat a šifrování dat u připojení vytvořených klientem.

## Používat trvalá připojení (keep-alive)

Při odesílání odchozí zprávy HTTP toto nastavení řídí, zda mají být povolena trvalá připojení (keep-alive), jak určuje výchozí nastavení, nebo naopak připojení, která budou po výměně požadavku a odpovědi uzavřena. I v případě, že je tato volba povolena, způsobí nastavení maximálního počtu trvalých požadavků na hodnotu 1 nebo 0 zakázání trvalých připojení.

## Maximální počet trvalých požadavků

Maximální povolený počet požadavků na jedno připojení HTTP.

-1
  Označuje neomezený počet požadavků na připojení.

0
  Označuje jeden jediný požadavek na připojení; číslo označuje počet požadavků na připojení.

Tuto hodnotu lze přepsat nastavením trvalých uživatelských připojení (keep-alive).

## Časový limit čtení

Maximální doba čekání během čtení dat v soketu (v sekundách).

## Časový limit zápisu

Maximální doba čekání během zápisu dat v soketu (v sekundách).

## Časový limit perzistence

Maximální doba nečinnosti soketu mezi požadavky klienta (v sekundách). Po uplynutí časového limitu je připojení uzavřeno.

Související informace:
Kolekce směrovačů ODR
Nastavení směrovače ODR
Nastavení pravidla statické mezipaměti směrovače ODR
Kolekce instancí mezipaměti objektu směrovače ODR
Konfigurace směrovače ODR
Pravidla statické mezipaměti směrovače ODR
Vytvoření nového směrovače ODR

Název souboru: odr_chain.html