# 「隨需應變路由器」集合

這一頁列出 Cell 中的隨需應變路由器 (ODR)。ODR 位於 Intelligent Management 節點中。ODR 會將企業中的 HTTP 和 SIP 資料流量予以分類、設定優先順序及遞送。在這個頁面中，您可以建立、刪除、啟動和停止 ODR。您也可以建立伺服器範本。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下伺服器 > 伺服器類型 > 隨需應變路由器。

## 名稱

指定 ODR 的邏輯名稱。在節點內，ODR 名稱必須是唯一的。如果叢集中有多個節點，叢集內的各個 ODR 名稱也必須是唯一的。ODR 名稱專供管理動作使用，如在 Scripting 中參照伺服器。

## 節點

指定 ODR 所在節點的名稱。

## 版本

指出您正在執行的 WebSphere® Application Server。

## 通訊協定

指示配置隨需應變路由器來處理的一項以上通訊協定。

這個設定是以已配置的傳輸鏈類型為基礎。如果配置的傳輸鏈終止於 SIPProxyInboundChannel，便會顯示 SIP。如果配置的傳輸鏈終止於 HTTrrouyIneouneChaneel，便會顯示 HTTP。如果同時配置了這兩個類型的傳輸鏈，便會顯示 HTTP, SIP。

## 狀態

指出 ODR 是已啟動、已停止或無法使用。如果狀態是無法使用，該節點的節點代理程式就不在執行中，因此您必須先重新啟動節點代理程式，才能啟動伺服器。

相關資訊：
隨需應變路由器設定
隨需應變路由器靜態快取規則設定
隨需應變路由器物件快取實例集合
隨需應變路由器傳輸鏈集合
隨需應變路由器配置
隨需應變路由器靜態快取規則
建立新的隨需應變路由器
隨需應變路由器叢集集合

檔名：uiodr_collection.html