# 報告摘要

您可以利用自訂的圖表作業，來判斷是否達到商業和效能目標。您可以追蹤環境各元件（如服務原則、應用程式、伺服器、動態叢集和節點等）的可用性、回應時間、資料流量和通訊量之類的統計資料。

如果要檢視這個管理主控台頁面，請按一下執行時期作業 > 報告。

## 報告喜好設定

指定所有圖表群組的廣域喜好設定。

預設圖表群組
  指定這個頁面預設顯示的圖表群組。
預設圖表格式
  指定顯示之圖表的影像格式。您可以選擇「可調式向量圖形」(SVG) 或 JPEG。圖表的完整功能需要 SVG。如果要以 SVG 來顯示圖表，您的瀏覽器必須已安裝 SVG 外掛程式或實作。
預設圖表類型
  指定建立新圖表的預設圖表類型：折線圖、區域圖、直條圖、3-D 堆疊直條圖、橫條圖或 3-D 堆疊橫條圖。變更此值並不會套用到任何已建立的圖表。如果要變更現有的圖表，請在圖表中，按一下喜好設定。
預設圖表大小
  指定建立新圖表的預設圖表大小：小、中或大。變更此值並不會套用到任何已建立的圖表。如果要變更現有的圖表，請在圖表中，按一下喜好設定。
顯示原則目標
  當您建立新的圖表時，如果啟用的話，會顯示所設定的資料度量目標值，供您比較現行值。變更此值並不會套用到任何已建立的圖表。如果要變更現有的圖表，請在圖表中，按一下喜好設定。
顯示資料集形狀
  如果啟用的話，會顯示每個資料點的資料集形狀。變更此值並不會套用到任何已建立的圖表。如果要變更現有的圖表，請在圖表中，按一下喜好設定。
啟用自動重整
  如果啟用的話，會依指定的圖表更新間隔來自動重新整理圖表。
圖表更新間隔
  指定重新整理圖表的間隔秒數。 如果圖表中有許多資料，請考慮將此值設成較長的時間。

## 圖表作業按鈕

如果要在圖表群組內建立新的圖表，請按一下開啟新的圖表標籤。如果要將目前所選的圖表開在新視窗中，請按一下在新視窗中檢視圖表。如果要使新視窗中的圖表返回圖表群組，請按一下檢視圖表群組中的圖表。

## 圖表喜好設定

請按一下個別圖表的喜好設定來更新圖表喜好設定。這些變更只會套用到目前選取的圖表。

圖表類型
  變更圖表的外觀。您可以建立許多不同類型的折線圖和長條圖：
  - 折線
  - 區域
  - 直條
  - 3-D 堆疊直條
  - 橫條
  - 3-D 堆疊橫條
圖表大小
  修改圖表的大小。您可以選擇小型、中型或大型圖表。
顯示資料集形狀
  指定是否顯示「圖表資料」表格的型樣直欄所顯示的資料集形狀。
顯示原則目標
  指定資料是否與所配置的目標一起顯示。

## 圖表資料按鈕

請利用這些按鈕來變更圖表及表格所顯示的資料。

新增資料....
  新增資料集至圖表中。您可以將多個資料集配置成顯示在相同圖表中。當您按一下新增資料... 時，請填寫下列欄位：
  資料集類型
    指定您在追蹤度量的物件類型。您可以從下列資料集類型中選取：
    - 隨需應變路由器
    - Proxy
    - 節點群組
    - 節點
      限制：您無法取得部署管理程式節點的處理器、記憶體或其他統計資料。如果您新增部署管理程式節點作為資料集，統計資料會空白。
    - 動態叢集
    - 通用伺服器叢集
    - 應用程式伺服器
    - 服務原則
    - 交易類別
    - 應用程式
    - Java Platform Enterprise Edition (Java EE) 模組
    - Java EE 模組實例
    - 資料庫節點
    - 資料庫伺服器
    - 使用現行範圍作為資料集
    這個欄位也會返回圖表表格。
  資料集
    選取資料集類型之後，會傳回一份清單，列出您可以追蹤度量的資料。例如，如果您選擇節點作為資料集類型，便會顯示一份節點清單。您可以從清單中選取一個（或以上）物件。此欄位也會顯示在圖表表格中。
  資料度量
    此選項是根據平均值計算且是一個預先決定的值集。此值可以指定下列選項：
    - 並行要求數目

      此度量測量資料名稱選項內每個已定義的資料集選項的並行要求數目。

    - 平均通訊量

      平均通訊量度量是根據資料範圍、資料名稱、資料集定義之隨需應變路由器的總工作流量要求所計算出來的（以秒為單位）。

    - 平均回應時間（毫秒）

      平均回應時間度量是指完成工作要求所花費的時間（毫秒）。此度量包括從起始要求直到要求回到用戶端，此度量等於服務時間度量加佇列度量的等待時間。

    - 佇列中的平均等待時間（毫秒）

      這個度量是指工作要求等待服務的平均時間（毫秒）。

    - 平均服務時間（毫秒）

      服務隨需應變路由器要求的時間（毫秒）。這個度量可指出隨需應變路由器將已完成工作傳到節點所花費的時間。

    - 平均佇列長度

      在以資料範圍、資料集和資料名稱定義的環境中，任何工作佇列平均每秒排入佇列的要求數。

    - 平均捨棄率

      平均捨棄率是根據因為佇列已滿而沒有被處理的工作要求數來計算。若工作要求遇到佇列已滿，會以錯誤回傳給要求端。

    - 平均相對效能

      配置目標相較於實際目標值的相對效能。

    - 百分位回應時間

      符合指定回應時間之服務原則百分位目標的要求數百分比。

    - 並行要求數

      來自給定閘道的給定動態叢集之負荷量所需要的席次數目。

    - 已用記憶體

      處理所用的記憶體。

    - CPU 使用率

      程序的 CPU 使用率。

    - 要求總數

      部署到程序的 Web 模組要求總數。

    - 執行時間

      程序已執行的時間總計（秒）。

    - Enterprise JavaBeans (EJB) 方法呼叫總數

      部署到程序的 EJB 模組方法呼叫總數。

    - 總交易數

      某一分割的總交易數。

    - 可用記憶體

      節點的可用記憶體。

    - 使用率

      正在使用的資源與多少資源可用的百分比。使用率可衡量節點速度和程序 CPU。

    - 已要求的工作數

      到達執行環境（端點應用程式）以進行處理的工作數目。

    - 已完成的工作數

      在執行環境中完成執行的工作數目。

    - 執行時間

      工作的總執行時間（毫秒）。

    - 並行上限

      達到的並行層次上限。

    - 已排入佇列的工作數

      佇列在排程器中的工作數目。

    - 已分派的工作數

      以排程器分派的工作數目。

    - 已失敗的工作數

      在執行環境中失敗的工作數目。

    - 工作錯誤數

      發生的工作分派錯誤數目。

    - 佇列時間

      工作花費在佇列上的時間（毫秒）。

    - 分派時間

      分派工作所花費的總時間（毫秒）。

    - 分派錯誤時間

      發生分派錯誤時，分派工作所花費的時間（毫秒）。

    - 總 CPU 容量

      指定給每個節點之參照指令集的 MHz 浮點數字。

    - WebSphere 程序的 CPU 用量

      節點的 WebSphere® 程序 CPU 用量。

    - 其他程序的 CPU 用量

      節點上其他程序的 CPU 用量。

    - 可用的 CPU 容量

      節點的可用處理器容量。這是總 CPU 容量減去 WebSphere 和非 WebSphere 程序的用量

    - 總記憶體

      某一程序或節點的總記憶體。

    - 工作係數

      功能在於處理給定要求種類所需要之平均計算工作量的工作因素

    - CPU 需求

      給定部署目標所需要的處理能力。

    - 高記憶體臨界值

      將啟動之伺服器實例的預期記憶體用量。

    - 常駐記憶體

      程序的常駐記憶體。

    - 能力係數

      給定流程的單一作用中要求在給定處理層上所消耗的平均計算能力數量，平均值從 (a) 自主要求流程管理程式 (ARFM) 閘道將要求轉遞給目標伺服器的時間和 (b) 從目標伺服器回覆的時間中得出。

    - 授權容量

      指定伺服器分割區所使用的授權容量百分比。只有 AIX® 共用無上限微分割區才可以使用這個度量。

    - 授權容量上限

      指定伺服器分割區可使用的授權容量百分比上限。只有 AIX 共用無上限微分割區才可以使用這個測量。這個測量值是從特定伺服器分割區的共用處理器儲存區中的閒置循環計算而得。

    - 共用分割區使用率
      代表共用分割區的處理器使用率。這個值是利用下列公式計算而來：

          （%entitled 容量 / %max 授權容量）* 100

      這個測量只有在 AIX 共用無上限微分割區才有效。
    - 耗用的實體處理器

      指定共用伺服器分割區正在使用的實體處理器數目。這個測量只有在 AIX 共用無上限微分割區才有效。

    - 可用的儲存區處理器

      指定這個伺服器分割區所屬的共用處理器儲存區中的可用處理器數目。 這個測量只有在 AIX 共用無上限微分割區才有效。

    - 階段作業的認可率

      指定無伺服器親緣性的要求認可率，再加上階段作業起始的要求數目。

    - 階段作業的不認可率

      指定無伺服器親緣性的要求拒絕率，再加上階段作業起始的要求數目。

    這個欄位也會顯示在圖表表格中。
  只顯示所選隨需應變路由器的資料
    選取之後，您便可以從清單中選擇多個隨需應變路由器。 這個圖表只會顯示您選取的隨需應變路由器的資料。
變更範圍...
  將可用的資料集物件清單過濾至圖表。例如，透過選取動態叢集範圍及現有動態叢集，您可以僅檢視所選動態叢集的特定物件。如果變更範圍，則會移除所有現行資料集並重設圖表範圍。您可以選擇特定物件類型，如動態叢集，再選擇特定物件實例。如果您選擇動態叢集，則會顯示動態叢集清單。

  除非您選取元件穩定性範圍，否則請選擇物件實例，再按一下確定。預設範圍是元件穩定性，並且不會將可用的資料集物件清單過濾至圖表。

移除
  從圖表中移除所選的資料。請選取表格中所要移除的資料，再按一下移除。
檢視表格
  在圖表中顯示資料表格。

## 圖表表格

圖表表格會列出已併入圖表的資料。

型樣
  如果您使用折線圖，便指定圖表所顯示的形狀。您不能變更「型樣」。
資料集類型
  指定您在追蹤度量的資料集類型。
資料集
  指出提供執行時期資料的物件。如果要新增物件到追蹤中，請按一下新增資料...
資料度量
  顯示您選擇的這個資料集的追蹤度量。
資料過濾器
  您可以從「資料」過濾條件欄位中選取現有的 Proxy 或隨需應變路由器，並相應地過濾對映。這項選取對於環境中疑難排解的問題時非常有用。
比例
  指出圖表資料的大小。

## 圖表群組選項

如果要儲存圖表群組，請輸入一個名稱，再按一下儲存。

如果要移除現行的圖表群組，請按一下移除圖表群組。

相關資訊：
作業儀表板
叢集報告
元件穩定性執行時期摘要：核心元件
元件穩定性執行時期摘要：節點
元件穩定性執行時期摘要：隨需應變路由器
「叢集作業」標籤
動態叢集要求管理
叢集伺服器放置
叢集作用中作業
「應用程式作業」標籤
應用程式要求管理
應用程式佈置
應用程式作用中作業
應用程式報告
「伺服器作業」標籤
伺服器要求管理
伺服器並置
伺服器作用中作業
伺服器報告
服務原則報告

檔名：xdop_reports.html