# Igény szerinti útválasztó szállítási lánc gyűjtemény

Ezen oldal használatával szállítási láncokat tekinthet meg és kezelhet az igény szerinti útválasztóhoz (ODR). A szállítóláncok lehetővé teszik a szállítók vagy a protokollvermek közötti kommunikációt, amely általában socket alapú.

A szállítási láncok legalább egy csatornatípusból állnak, mindegyikük különböző típusú I/O protokollt támogat, például TCP vagy HTTP. Egy láncon belül meg lehet osztani a hálózati portokat az összes csatorna között. A Csatorna keretrendszer funkció automatikusan kiosztja a portra érkező kérést feldolgozásra a megfelelő I/O protokoll csatornának.

A Szállítási láncok oldal megjeleníti a kiválasztott alkalmazáskiszolgálón megadott szállítási láncok listáját. A szállítóláncok az alkalmazáskiszolgálón belül működő hálózati protokollvermeket képviselik.

Az adminisztrációs konzol oldal megjelenítéséhez kattintson a Kiszolgálók > Kiszolgálótípusok > Igény szerinti útválasztók > odr_neve > Portok > Részletek lehetőséget. Kattintson annak a portnak a Társított szállítók megjelenítése lehetőségére, amelynek a szállítóláncait meg akarja nézni.

Az ODR beállítások módosításához adminisztrátori vagy beállítási adminisztrációs jogosultságokkal kell rendelkeznie.

## Név

Megadja a szállítási lánc egyedi azonosítóját. A szállítási névnek egyedinek kell lennie a konfigurációban. Kattintson egy szállítási lánc nevére a konfigurációs beállításainak módosításához.

## Engedélyezett

Ha az értéke true, akkor a szállítási lánc aktív állapotba került az alkalmazáskiszolgáló indításakor.

## Hoszt

Meghatározza a szállításhoz kötött hoszt internet címét. Ha az alkalmazáskiszolgáló a helyi gépen van, akkor a hoszt neve lehet localhost.

## Port

Meghatározza a szállítóhoz kötött portot. A portszám bármilyen, a rendszeren nem használt port lehet. Lehet localhost, vagy a * (csillag) helyettesítő karakter is. Az adott gépen minden alkalmazáskiszolgáló példánynak csak egyedi portszáma lehet.

## Nyitott kapcsolatok maximális száma

Azoknak a kapcsolatoknak a maximális száma, amelyek egyszerre nyitva lehetnek egy bejövő csatornán.

## Inaktivitási időkorlát

Az időmennyiség (másodpercben), ameddig egy szoftvercsatorna inaktív maradhat, mielőtt az írási vagy olvasási kérések túllépnék az időkorlátot. A kiinduló adatok beolvasása után ezt néha a szállítási láncban később következő egyéb csatornák újradefiniálják.

## SSL rejtjelkészlet

Azon SSL (védett socket réteg) konfiguráció neve, amelyet ez a csatorna használhat. Az SSL beállításokat a csatorna az egyeztetéshez, adatok visszafejtéséhez és adatok titkosításához használja az ügyfelek által létesített kapcsolatokon.

## Állandó (kapcsolatfenntartási) kapcsolatok használata

Kimenő HTTP üzenet küldésekor ez vezérli, hogy a rendszer kövesse-e az alapértelmezést a megőrzött kapcsolatok engedélyezésével (kapcsolatfenntartás) ahelyett, hogy a kapcsolat bezárulna a kérés/ válasz után. Habár ez engedélyezett lehet, a megőrzött kérések maximális számának 0-ra vagy 1-re állítása letiltja a megőrzött kapcsolatokat.

## Megőrzött kérések maximális száma

Egyetlen HTTP kapcsolaton engedélyezett kérések maximális száma.

-1
  Kapcsolatonként korlátlan számú kérést jelez.

0
  Kapcsolatonként egy kérést jelez; a szám ezt a kapcsolatonkénti számot jelzi.

Az értéket újradefiniálhatja a felhasználó megőrzött (kapcsolatfenntartás) kapcsolatok beállítása.

## Olvasási időkorlát

Az a maximális idő másodpercben, amennyit várni kell a szoftvercsatornában található adatok beolvasása közben.

## Írási időkorlát

Az a maximális idő másodpercben, amennyit várni kell a szoftvercsatornában található adatok írása közben.

## Állandó időtúllépés

A szoftvercsatornában az ügyfél kérések közötti maximális várakozási idő másodpercben. Miután ez az időkorlát túllépésre kerül, a kapcsolat bezárul.

Kapcsolódó információk:
Igény szerinti útválasztó gyűjtemény
Igény szerinti útválasztó beállításai
Igény szerinti útválasztó statikus gyorsítótár szabály beállítások
Igény szerinti útválasztó objektum gyorsítótár példányok gyűjteménye
Igény szerinti útválasztó konfiguráció
Igény szerinti útválasztó statikus gyorsítótár szabályok
Új igényalapú útválasztó létrehozása

Fájlnév: odr_chain.html