### Astuces et conseils

#### Pare-feux

Vérifiez que les ports appropriés sont ouverts dans les pare-feux qui se trouvent entre les machines des serveurs d'applications et les machines qui exécutent vos serveurs Web. Le même port d'administration doit être ouvert dans le pare-feu pour que le fichier de plug-in puisse être transmis. Prenez contact avec l'administrateur de la sécurité réseau pour vérifier que le port est ouvert.

#### Intervalles de sondage

Pour un plug-in HTTP, la longueur du délai qui existe entre les interrogations pour les nouvelles versions du fichier de configuration du plug-in est déterminée par l'attribut Intervalle de régénération de l'élément configuration figurant dans le fichier `plugin-cfg.xml`. Le plug-in interroge le disque dans cet intervalle pour déterminer si la configuration a changé. L'intervalle par défaut est de 60 secondes.