# Collection des chaînes de transport du routeur On demand

Utilisez cette page pour afficher ou gérer les chaînes de transport pour le routeur on demand (ODR). Les chaînes de transport rendent possible la communication via des transports (ou piles de protocoles) généralement basés sur une socket.

Une chaîne de transport se compose d'un ou plusieurs types de canaux, chacun prenant en charge un type différent de protocole E-S, tel que TCP ou HTTP. Les ports réseau peuvent être partagés entre tous les canaux d'une chaîne. La fonction de structure de canal distribue automatiquement une demande émise de ce port au canal de protocole E-S approprié pour son traitement.

La page Chaînes de transport répertorie les chaînes de transport définies pour le serveur d'applications sélectionné. Ces chaînes constituent des piles de protocoles réseau dans ce serveur d'applications.

Pour afficher cette page de la console d'administration, cliquez sur Serveurs > Types de serveur > Routeurs On demand > nom_odr > Ports > Détails. Cliquez sur Afficher les transports associés pour le port dont vous souhaitez afficher les chaînes de transport.

Pour modifier les paramètres ODR, vous devez posséder les privilèges de l'administrateur ou du configurateur.

## Nom

Indique un identificateur unique pour la chaîne de transport. Le nom du transport doit être unique dans une configuration. Cliquez sur le nom d'une chaîne de transport pour en modifier les paramètres de configuration.

## Activé

Avec la valeur true, la chaîne de transport est activée au démarrage du serveur d'applications.

## Hôte

Indique l'adresse Internet de l'hôte auquel se connecter pour le transport. Si le serveur d'applications se trouve sur une machine locale, le nom d'hôte peut être localhost.

## Port

Indique le port auquel se connecter pour le transport. Le numéro du port peut correspondre à n'importe quel port en cours d'utilisation sur le système, un hôte local ou le caractère générique * (un astérisque). Le numéro de port doit être unique pour chaque instance du serveur d'applications sur une machine donnée.

## Nombre maximal de connexions ouvertes

Nombre maximal de connexions pouvant être ouvertes simultanément sur un canal entrant.

## Délai d'inactivité

Temps (en secondes) pendant lequel une socket peut rester inactive avant de désactiver les requêtes en lecture ou en écriture. Une fois que les données initiales sont lues, substitution possible par d'autres canaux dans la chaîne de transport.

## Répertoire SSL

Nom de la configuration de la couche SSL (secure sockets layer) que ce canal doit utiliser. Les paramètres SSL sont utilisés par ce canal pour négocier des handshakes, déchiffrer des données et chiffrer des données sur les connexions créées par un client.

## Utilisation des connexions persistantes (keep alive).

Permet de contrôler, lors de l'envoi d'un message HTTP sortant, si des connexions persistantes doivent être sélectionnées par défaut (Keep-Alive) au lieu d'une connexion qui s'interrompt après l'échange demande/ réponse. Cette fonction peut être activée, mais la définition du nombre maximal des demandes persistantes sur 1 ou 0 désactive les connexions persistantes.

## Nombre maximal de demandes persistantes

Demandes maximales autorisées sur une seule connexion HTTP.

-1
  Indique des demandes illimitées pour chaque connexion.

0
  Indique une demande unique par connexion ; un nombre indique ce nombre de demandes par connexion.

Cette valeur peut être ignorée par les paramètres de connexions persistantes (keep-alive) de l'utilisateur.

## Délai de lecture

Temps d'attente maximal lors de la lecture de données sur la socket.

## Délai d'écriture

Temps d'attente maximal lors de l'écriture de données sur la socket.

## Délai persistant

Temps d'inactivité maximal en secondes sur une socket entre des requêtes client. A la fin de ce délai d'attente, la connexion est fermée.

Informations connexes :
Collection du routeur On demand
Paramètres du routeur On demand
Paramètres des règles du cache statique du routeur On demand
Collection d'instances de cache d'objet du routeur On demand
Configuration du routeur On Demand
Règles du cache statique du routeur On demand
Création d'un routeur On demand

Nom de fichier : odr_chain.html