# ルーティング・ポリシー SIP ルール

このページは、ルーティング・ポリシー SIP ルールをオンデマンド・ルーターと関連付ける場合に使用します。

この管理コンソール・ページを表示するには、「サーバー」>「サーバー・タイプ」>「オンデマンド・ルーター」>「ODR」>「SIP オンデマンド・ルーターの設定」>「ルーティング・ポリシー SIP ルール」をクリックします。

ルール・ビルダーでルールを変更するには、管理者の管理特権が必要です。

## 追加

新規ルールを作成します。

## 削除

ルールを削除します。

## 上へ移動、下へ移動

複数のルールがある場合にルールの優先順位を付けます。ルールの順序は、一致の判別のキーとなります。最初のルールで一致があると、その後のルールは追求されません。

## アクションの選択

着信 SIP 要求を参照するアクション。

デフォルトのルーティング・アクションを次のオプションの 1 つに割り当てます。

許可
  着信 SIP 要求を許可します。
拒否
  指定された SIP エラー・コードで着信 SIP 要求を拒否します。

## 指定者

クラスター、サーバー、モジュール、式を指定します。

## セル名の選択

セルを指定します。

## マルチクラスター・ルーティング・ポリシー

マルチクラスター・ルーティング・ポリシーは、 複数のターゲット・クラスターがある場合にのみ適用されます。ターゲット・クラスターが動的に計算される場合、 ターゲット・クラスターの数と順序はランタイムまで明らかになりません。

マルチクラスター・ルーティング・ポリシーを以下のオプションの 1 つに割り当てます。

エラー
  マルチクラスター・ルーティングを許可しません。要求は 500 エラーで失敗します。
フェイルオーバー
  使用可能サーバーのある最初のクラスターを検出し、そのクラスターでロード・バランスを取ります。動的に生成されるクラスター・リストの順序は定義されていません。
重み付けラウンドロビン
  重み付けされたラウンドロビンでロード・バランスを取ります。UDP 再送信の場合、アフィニティーを維持します。

## 適用

新規ルール設定をコミットします。

関連情報:
サービス・ポリシー SIP ルール
SIP ルール式ビルダー

ファイル名: sip_routing_rules.html