# ストーム・ドレーン・ポリシー条件のプロパティーの定義

このページは、新規のヘルス・プロパティを作成している間に、ヘルス・ポリシー条件プロパティーを定義するために使用します。この管理コンソール・ページを表示するには、「動作ポリシー」>「ヘルス・ポリシー」>「新規作成」をクリックします。

ヘルス・ポリシー・プロパティーに関する拡張情報:

ストーム・ドレーン条件

条件の検出レベル | 以下の検出レベルから選択できます。それぞれのレベルごとに、疑いのあるストーム・ドレーンの検出の速度と正確性との間にトレードオフがあります。 標準検出。誤った警告の可能性は標準: 標準検出ポリシーは低速検出ポリシーより正確ではありませんが、潜在的なストーム・ドレーンの識別は速くなります。 低速検出。誤った警告の可能性は低い: 低速検出ポリシーは最も正確ですが、標準検出ポリシーの場合よりも潜在的なストーム・ドレーンの検出が遅くなります。
リアクション・モード | 監視: ヘルス・ポリシーが活動中であり、適切なアクションについての推奨事項が管理者に送信されます。管理者はこの推奨事項を受諾または拒否できます。 自動: ヘルス・ポリシーは活動中であり、システムはデータをログに記録し、アクションを実行します。
ヘルス条件違反に対処するアクションの選択 | ワークロード条件ポリシーの場合、アクションはサーバーの再始動でなければなりません。

フィールドを完了したら、「次へ」をクリックしてください。