# Krok 5: Nakonfigurovat vlastnosti dynamického klastru

Definujte vlastnosti pro dynamický klastr.

Chcete-li přistupovat k této stránce administrativní konzoly, klepněte na volbu Servery > Klastry > Dynamické klastry > Nový.

## Minimální počet instancí klastru

Určuje minimální počet spuštěných instancí pro dynamický klastr. Pokud je minimální hodnota příliš vysoká, může dojít ke snížení výkonu.

- Chcete-li instance zastavit, když není žádná aktivita, klepněte na volbu Zastavit všechny instance v době nečinnosti. Pokud tuto volbu vyberete, zadejte hodnotu Doba čekání před zastavením instancí (v minutách).
  Omezení: Pokud do dynamického klastru směrujete provoz SIP (Session Initiation Protocol), nepoužívejte volbu Zastavit všechny instance tohoto klastru v době nečinnosti, pokud jiné dynamické klastry potřebují prostředky. Použijte jednu z voleb, které zajistí, že je vždy aktivní alespoň jeden člen klastru.
- Pokud chcete, aby jedna instance klastru byla vždy spuštěna, klepněte na volbu Ponechat vždy spuštěnou jednu instanci. Tato volba je výchozí.
- Pokud chcete, aby bylo vždy spuštěno více instancí klastru, klepněte na volbu Ponechat vždy spuštěných více instancí. Vyberete-li tuto volbu, zadejte Počet instancí, které chcete udržovat vždy spuštěné.

## Maximální počet instancí klastru

Určuje maximální počet instancí klastru, které lze spustit.

- Pokud chcete omezit počet instancí klastru, klepněte na volbu Omezit počet instancí, které lze spustit a zadejte maximální Počet instancí.
- Pokud nechcete omezovat počet instancí klastru, klepněte na volbu Neomezovat počet instancí, které lze spustit.

## Svislé vrstvení instancí na uzlu

Určuje, zda lze v jednom uzlu spustit více instancí. Pokud nakonfigurujete svislé vrstvení, řadič APC bude moci v uzlu spustit více instancí dynamického klastru, když je velká pracovní zátěž.

Pomocí svislého vrstvení můžete zlepšit kritická místa mezi aplikacemi. Vyberte volbu Povolit spuštění více než jedné instance na stejném uzlu a zadejte hodnotu Počet instancí. Počet instancí je počet aplikačních serverů v klastru, jaký je zapotřebí k plnému využití výkonu uzlu. Počet, který zvolíte pro svislé vrstvení, je současně počtem serverů, které se automaticky vytvoří.

Pokud pro svislé vrstvení použijete cílové uzly, které používají starší verzi produktu, než je verze správce implementace, bude zakázáno přidávání nových členů do stejného uzlu. Svislé vrstvení je k dispozici pouze na aplikačních serverech, serverech WebSphere® Application Server Community Edition a serverech PHP, které mají členy klastru definované automaticky pomocí pravidel.

## Předvolby izolace

Určuje, zda má být dynamický klastr spuštěn ve stejných uzlech jako jiné instance dynamických klastrů, nebo zda má být tento dynamický klastr jediným dynamickým klastrem spuštěným v uzlu. Tato volba je dostupná, pokud se rozhodnete definovat členy klastru automaticky pomocí pravidel. Jestliže definujete členy klastru ručně, nemáte možnost povolit izolaci dynamického klastru.

- Vyberte volbu Žádné požadavky na izolaci, jestliže instance klastru v tomto dynamickém klastru lze spustit na stejném uzlu jako jiné instance z jiných dynamických klastrů. Tato volba je výchozí.
- Vyberte volbu Přísná izolace, jestliže instance klastru v tomto dynamickém klastru lze ve stejném uzlu spustit pouze s jinými instancemi téhož dynamického klastru.
- Vyberte volbu Přidružit ke skupině izolace, jestliže instanci klastru lze ve stejném uzlu spustit s jakoukoli jinou instancí dynamického klastru, která je ve stejné sdílené skupině. Zadejte hodnotu Název skupiny izolace. Chcete-li vytvořit novou skupinu izolace pro tento dynamický klastr, zadejte jedinečný název. Chcete-li vybrat ze seznamu existujících skupin izolace, klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se topologie aktuálních skupin izolace. Klepnutím na název skupiny izolace vyberte skupinu.

Související informace:
Krok 1: Vybrat typ serveru pro dynamický klastr
Krok 2: Vybrat metodu členství
Krok 3: Definovat členy dynamického klastru
Krok 4: Vybrat šablonu serveru
Kolekce dynamických klastrů
Nastavení dynamického klastru

Název souboru: dc_wiz_5.html